**S2020 ve S2021 Buhar Solenoid Vana**

S2020 ve S2021 Seri Buhar Solenoid Vanaları 2/2 yollu, pilot kumandalı, düşük basınç, solenoid vanadır. S20 serisindeki diğer solenoid vanalara göre daha düşük basınçta çalışmaktadır. PTFE diyaframlıdır. S2020 normalde kapalı, S2021 normalde açık modeldir.

S20 Serisi Buhar Solenoid Vanalar sıcak su ve buhar hatlarında kullanılmaktadır. Sıcak su ve buharın olduğu endüstriyel ütü makinaları, buhar kazanları ve tekstil sektörlerinde daha çok tercih edilmektedir.

Solenoid valflerin filtre ile kullanılması tavsiye edilmektedir. Eğer kullanılan akışkan kum, kir gibi partikül içeriyorsa bunlar vanayı tıkayacak ve vananın ömrünü kısaltacaktır.

TORK solenoid vanalar %100 yerli üretimdir. Arıza veya bakım gerektiren durumlarda orijinal TORK marka yedek parçaları firmamızdan temin edebilirsiniz.

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uygulama** | **:** | Buhar, Sıcak Su  |
| **Ölçü** | **:** | 3/8", 1"  |
| **Çalışma Basıncı** | **:** | 0,15…5 Bar  |
| **Kovan, Çekirdek** | **:** | Paslanmaz |
| **Gövde** | **:** | Pirinç  |
| **Diyafram** | **:** | PTFE  |
| **Akışkan Sıcaklığı** | **:** | -10°C…160 °C |
| **Pozisyon** | **:** | Normalde Kapalı (S2020), Normalde Açık (S2021) |
| **Bobin Gerilimi** | **:** | 230V, 110V, 48V, 24V, 12V  AC; 110V, 48V, 24V, 12 V DC |
| **Koruma Sınıfı** | **:** | IP65  ( isteğe bağlı Exproof ) |