**S2040 ve S2041 Buhar Solenoid Vana**

S2040 ve S2041 Seri Buhar Solenoid Vanaları 2/2 yollu, pilot kumandalı, ekonomik seri solenoid vanadır. EPDM diyaframlıdır. S2040 normalde kapalı, S2041 normalde açık modeldir.

S2040 ve S2041 buhar solenoid vanaları sıcak su ve buharın olduğu endüstriyel ütü makinaları, buhar kazanları ve tekstil sektörlerinde kullanılmaktadır

Solenoid valflerin filtre ile kullanılması tavsiye edilmektedir. Vananın içinden geçen akışkanda partikül varsa, bu zamanla vanaya zarar verecek ve vananın ömrünü kısaltacaktır, çalışmasını engelleyecektir.

TORK solenoid vanalar %100 yerli üretimdir. Arıza veya bakım gerektiren durumlarda orijinal TORK marka yedek parçaları firmamızdan temin edebilirsiniz.

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uygulama** | **:** | Buhar, Sıcak Su |
| **Ölçü** | **:** | 3/8", 3/4" |
| **Çalışma Basıncı** | **:** | 0,5…3 Bar (S2040), 0,35…3 Bar (S2041) |
| **Kovan, Çekirdek** | **:** | Paslanmaz |
| **Gövde** | **:** | Pirinç |
| **Diyafram** | **:** | EPDM |
| **Akışkan Sıcaklığı** | **:** | -10°C…130 °C |
| **Pozisyon** | **:** | Normalde Kapalı (S2040), Normalde Açık (S2041) |
| **Bobin Gerilimi** | **:** | 230V, 110V, 48V, 24V, 12V  AC; 110V, 48V, 24V, 12 V DC |
| **Koruma Sınıfı** | **:** | IP65  ( isteğe bağlı Exproof ) |