**S2040 und S2041 Reihe, Ökonomısch Damf Magnetventil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausführung** | : Dampf, Warmwasser , (es wird empfohlen, die Ventileinlassfilter sind verschmutzt Flüssigkeit zu setzen) |
| **Mass** | : 3/8"…3/4" |
| **Druck** | : 0,5…3 Bar (S2040), 0,35…3 Bar (S2041) |
| **Hülse, Kern** | : Edelstahl |
| **Körper** | : Messing |
| **Schalldose** | : EPDM |
| **Tempertur** | : -10°C…130 °C |
| **Position** | : Normalerweise geschlossen (S2040), normalerweise offen (S2041) |
| **Spulenspannung** | : 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
| **Schutzklasse** | : IP65,  IP68  und nach Anfrage Exproof Models |