**S2090 Reihe Dampfregulierund Magnetventil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausführung** | : Dampf, Warmwasser , (es wird empfohlen, die Ventileinlassfilter sind verschmutzt Flüssigkeit zu setzen) |
| **Mass** | : 1/8"…1/4"  |
| **Druck** | : 0…5 Bar  |
| **Hülse, Kern** | : Edelstahl |
| **Körper** | : Messing |
| **Schalldose** | : Viton auf Anfrage EPDM |
| **Tempertur** | : -10°C…160 °C |
| **Position** | : Normalerweise geschlossen  |
| **Spulenspannung** | : 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC   |
| **Schutzklasse** | : IP65,  IP68  und nach Anfrage Exproof Models |