**S2091 Buhar Solenoid Vana**

S2091 Seri Buhar Solenoid Vanaları 2/2 yollu, direkt çekmeli, normalde kapalı, buhar debi ayarlı solenoid vanadır. VİTON diyaframlıdır.

S2091 buhar solenoid vanaları sıcak su ve buharın olduğu endüstriyel ütü makinaları, buhar kazanları ve tekstil sektörlerinde kullanılmaktadır

Solenoid valflerin filtre ile kullanılması tavsiye edilmektedir. Akışkanda kum, kir gibi partiküller varsa bunlar vanayı tıkayacak ve valfin ömrünü kısaltacaktır.

TORK solenoid vanalar %100 yerli üretimdir. Arıza veya bakım gerektiren durumlarda orijinal TORK marka yedek parçaları firmamızdan temin edebilirsiniz.

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uygulama** | **:** | Buhar, Sıcak Su |
| **Ölçü** | **:** | 3/8", 1/2" |
| **Çalışma Basıncı** | **:** | 0…6 Bar (Orifise göre değişiklik göstermektedir.) |
| **Kovan, Çekirdek** | **:** | Paslanmaz |
| **Gövde** | **:** | Pirinç |
| **Diyafram** | **:** | VİTON, istek üzerine EPDM |
| **Akışkan Sıcaklığı** | **:** | -10°C…160 °C |
| **Pozisyon** | **:** | Normalde Kapalı |
| **Bobin Gerilimi** | **:** | 230V, 110V, 48V, 24V, 12V  AC; 110V, 48V, 24V, 12 V DC |
| **Koruma Sınıfı** | **:** | IP65  ( isteğe bağlı Exproof ) |